{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[13,3,13,6],[14,3,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["实验楼（2）连廊屋面挖补防水维修费用清单 "]
[]
["序号","施工内容","单位","工程量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"屋面无损伤切割机锯缝，人工费","米",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"拆除地面砖，人工费","平方",9.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"挖拆砼钢性屋面及找平层,挖拆水泥珍珠岩保温层，拆至原砼楼板面，人工费","平方",9.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"砼楼板面清铲凿毛,冲洗干净,做水泥基渗透结晶防水涂膜1道,水泥砂浆找平,做丙纶防水层二层,靠女儿墙一侧墙面拆除补粉卷高50cm,再做水泥砂浆保护层，人工及材料费","平方",13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"屋面补做水泥珍珠岩保温层150厚，砼垫层100厚，水泥砂浆抹面，人工及材料费","平方",9.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"人工搬运材料渣土上下楼,人工费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"渣土人工上车，农用车外运渣土，人工及运费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"编制单位："]
[{"$nulls":3},"时间:"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}